|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Li (ppb) | B (ppb) | Al(ppb) | Cu(ppb) | Zn(ppb) | Sr (ppm) | Ba(ppb) | Pb(ppb) | U(ppb) | Mg(ppm) | Si(ppm) | Ca(ppm) | Mn(ppb) | Na(ppm) | K(ppm) |
| Analysing mode | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | MR | MR | MR | MR | HR | HR |
| Accuracy (RSD%) | 4.22 | 6.89 | 4.58 | 9.78 | 8.58 | 5.48 | 10.72 | 7.67 | 6.04 | 2.40 | 11.06 | 4.84 | 12.08 | 7.49 | 8.16 |
| Precision (1SD) | 0.085 | 0.348 | 0.142 | 0.076 | 0.120 | 0.001 | 0.110 | 0.013 | 0.007 | 0.032 | 0.016 | 0.0132 | -.115 | 0.043 | 0.008 |